**TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY**

**„Pořízení techniky – Obec Doloplazy“**

**Traktor s  čelním nakladačem – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná úroveň parametru** | **Hodnoty parametrů dodávky (doplní uchazeč)** |
| Počet válců motoru | Max 3 ks | …………… ks |
| TD CommonRail,emisní norma TIER4 | ANO | ano/ne**\*** |
| Výkon motoru | min. 57 PS | …………… PS |
| Zdvihový objem motoru | min. 1 800 cm³ | …………… cm³ |
| Obsah palivové nádrže  | min. 45 l | …………… l |
| Tovární kabina s topením a klimatizací, s výstražným majákem, stěračem čelního skla, vyhříváním zadního skla | ANO | ano/ne**\*** |
| Zadní přídavné světlo | ANO |  ano/ne**\*** |
| Pohon  | 4x4,Bi-speed pohon přední nápravy | ano/ne**\*** |
| Převodovka  | Hydrostatická 3 rozsahy | ano/ne**\*** |
| max. rychlost stroje vpřed | min. 29 km/hod.  | …………… km/hod. |
| Řízení | Servořízení | ano/ne**\*** |
| Zadní tříbodový závěs, cat II | min. 1 715 kg | …………… kg |
| Provozní hmotnost stroje s kabinou | min. 1 600 kg - max. 2000 kg | …………… kg |
| Čelní hydraulická ramena CAT I vč. výztuhy s nosností | min. 1 000 kg  | …………… kg |
| Celková výška stroje i s kabinou  | Max. 2  400 mm | ……………… mm |
| Celková délka stroje  | max. 3  400 mm | ……………… mm |
| Rozvor | max.1 900 mm | ……………… mm |
| Poloměr otáčení | max. 2 700 mm | ……………… mm |
| Zadní vývodový hřídel 540 a 540E ot./min | ANO | ano/ne**\*** |
| Uzávěrka zadního diferenciálu | ANO | ano/ne**\*** |
| Zadní okruhy hydrauliky | min. 2 | ……………  |
| Výkon hydraulického čerpadla  | min. 60 l/min. | …………… l/min. |
| Čelní okruhy hydrauliky ovládané joystickem, jeden s plovoucí polohou | min.2 | ………………… |

***\* nehodící se škrtněte***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Požadovaná úroveň parametru** | **Hodnoty parametrů dodávky (doplní uchazeč)** |
| Travní kola rozměry  | P 29x12,5-15/6PR Z 44x18-20/6PR  | ……………  |
| Přední blatníky | ANO | ano/ne**\*** |
| Zadní výškově stavitelný závěs s hubicí | ANO | ano/ne**\*** |
| Čelní nakladač „originál“ | ANO | ……………. |
| Třetí funkce  | ANO | ano/ne**\*** |
| Výška zdvihu | min.2700 mm | ……………… mm |
| Úhel sklonu | min.50 stupňů | …………………. |
| Úhel zaklopení | min.30 stupňů | ……………….. |
| Nosnost v plné výšce | min.1200 kg | …………… kg |
| Zdvihová síla  | min.1 700 kg | …………… kg |
| Šířka lopaty | min.1 600 mm | ……………… mm |

***\* nehodící se škrtněte***

V ……………………….., dne …………….. …………………………………………………………..

*podpis osoby,*

*které je oprávněná jednat jménem uchazeče*