**Technická specifikace vozidla „Pořízení lesního traktoru.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní uchazeč jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Uchazeč vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole uchazeč nevyplňuje!** | | | |
|
|  |  |  |  |
| **PARAMETR** | **ANO/NE** | **JEDNOTKA** | **HODNOTA** |
| **Lesní traktor** |  |  |  |
| Výkon motoru minimálně 70 KW |  | kW |  |
| Objem motoru minimálně 3 800 cm3 |  | cm3 |  |
| Mechanická převodovka s mechanickým reverzorem |  | kg |  |
| Maximální rychlost 40 km/hod. při ekonomických otáčkách |  |  |  |
| 2 rychlostní stupně pod zatížením |  |  |  |
| Plazivé rychlosti |  |  |  |
| 3 přídavné mechanické hydraulické okruhy vzadu |  |  |  |
| Nezávislé 4 úrovně otáček vývodové hřídele 540/540E/1000/100E |  |  |  |
| Zadní tříbodový závěs kat. II s rychloupínáním |  |  |  |
| Automaticky ovládaný zadní etážový závěs výškově přestavitelný |  |  |  |
| Vzduchem odpružené sedadlo |  |  |  |
| 12 V zásuvka v kabině |  |  |  |
| 7mi pólová elektrická zásuvka přívěsu |  |  |  |
| Klimatizace kabiny |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Traktor s ochrannou konstrukcí (ochranou kabinou nebo ochranným rámem) chránící obsluhu traktoru před padajícím předměty (FOPS pro použití v lesnictví) a pronikajícími předměty (OPS pro použití v lesnictví) vyhovující požadavkům ISO 8083 a 8084 |  |  |  |
| Čelní nakladač s paralelogramem a 3. funkcí, nosnost v oku dole min. 2 500 kg |  |  |  |
| Kombinovaná lopata s rovným břitem jak na lopatě, tak na klapačce |  |  |  |
| Traktorový naviják tažná síla min. 50 kN |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |